**УСЛОВИЯ**

**ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ДОСТАВКА НА ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ (LNG)**

**ЗА НУЖДИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД ЗА МАРТ 2024 г.**

1. **ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА:** доставка на втечнен природен газ (LNG) за нуждите на „Булгаргаз“ ЕАД за м.март 2024 г.
2. **УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА:**
3. **Общо количество:** 1 000 000 MWh
	1. **Профил на доставката:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Месец** | **MWh** | **Оперативен толеранс** |
| Март 2024 | 1,000,000 | +/- 5 % |

* 1. **Минимално/максимално отклонение на доставеното количество от заявеното –** следва да бъде обявено, но не повече от +/- 5 %.
	2. **Прозорец за доставка**

**27 март 2024 г. (36 часа)**

1. **Качество на LNG:**

Висшата калоричност на всеки стандартен кубичен метър газ (на базата на сух газ) трябва да бъде не по-малка от 8750 kcal (осем хиляди седемстотин и петдесет kcal) и не по-голяма от 10 427 kcal (десет хиляди четиристотин двадесет и седем kcal).

Компонентите трябва да са между следните долни и горни граници (като молни проценти) [Референтни условия: 150С / 150С / идеален газ]:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Химически състав**  | **Мин. %**  | **Макс. %**  |
| Метан CH4  | 84.79 %  | 100.00 %  |
| Етан C H26  | 0.00 %  | 10.00 %  |
| Пропан C H38  | 0.00 %  | 4.00 %  |
| iC H410  | 0.00 %  | 1.00 %  |
| nC H410  | 0.00 %  | 1.50 %  |
| C H512  | 0.00 %  | 0.23 %  |
| N2  | 0.00 %  | 1.40 %  |
| Висшата калоричност  | 8,900 Kcal/Sm3  | 10,427 Kcal/Sm3  |
| Число на Wobbe  | 47,30 Mj/m3  | 53,95 Mj/m3  |
| H S2  | -  | 5,0 mg/Nm3  |
| Меркаптанова Сяра  | -  | 5,0 mg/Nm3  |
| Обща сяра, вкл. меркаптани  | -  | 50 mg/Nm3  |

Точка на роса по въглеводород: не трябва да е по-висок от -5°C в интервала от 1 до 80 barg.

Точка на роса по вода: не трябва да е по-висока от -80 C при налягане 80 barg

LNG не трябва да обхваща частици с размер, който не преминава през сито с размер 0.0098 инча.

Втечненият природен газ не включва вода, кислород и въглероден диоксид.

В LNG не трябва да има активни бактерии или материали, покриващи бактерии, включително, но не само, бактерии, които намаляват сулфатите или произвеждат киселина.

В LNG не трябва да има отровни и опасни материали.

1. **Период на доставка**: Март 2024 г.
2. **Място на доставка (разтоварване)**:

LNG терминал Ревитуса, Гърция

1. **Условия за доставка** - DES (Delivery Ex-Ship)
2. **Отговорност на продавача**

В случай че Продавачът не е доставил количеството или част от него, освен ако не се дължи на форсмажорни обстоятелства, той трябва да заплати на Купувача сума, равна на (i) ако Купувачът не успее да закупи заместващ газ, разходите на Купувача, свързани с неизпълнението или прекратяването на договореностите за препродажба по отношение на недоставеното количество на Продавача, включително съответните разходи за съоръженията на Купувача, резервиране на капацитет, транспорт, разумни маркетингови разходи и други разходи, направени от Купувача, ако има такива, в резултат на неосигуряването от Страна на Продавача; или (ii) ако Купувачът закупи заместващ втечнен природен газ или газ, за да замени недоставеното количество на Продавача, сумата, с която заплатената от Купувача цена за заместващия газ надвишава Договорната продажна цена, умножена по недоставеното количество на Продавача, плюс допълнителните разходи за транспорт и логистика, ако има такива, плюс други разумни разходи, направени от Купувача, ако има такива, минус всички икономии на разходи (включително разходи за транспорт), реализирани от Купувача.

1. **Демюрейдж** - нормата за демюрейдж на дневна и пропорционална основа е ставката, публикувана под заглавието Atlantic "Shipping Rate" в Platts LNG Daily на съответната планирана дата на доставка. Ако нормата на Platts не е публикувана на приложимата дата на планираната доставка, тогава нормата на демюрейджа е последната публикувана тарифа на Platts Atlantic Rate, непосредствено приложимата дата на планираната доставка. Продавачът има задължение да предостави доказателства за ставката на калкулирания демюрейдж.
2. **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:**
3. Източници на доставка на втечнен природен газ - източникът трябва да бъде от държави без наложени санкции, ембарго или каквито и да било търговски ограничения;
4. Собственост на компанията - собствеността (краен бенефициент) трябва да е ясна, с добра репутация и без връзки с държави, на които са наложени санкции, ембарго или каквито и да било търговски ограничения;
5. Надеждност по отношение на банките и репутация - дружеството доставчик трябва да е приемливо за банките и надеждно за финансиране на договорените доставки;
6. Да притежават опит в доставките на втечнен природен газ – общо доставено количество втечнен природен газ най-малко еквивалент на 2 000 000 MWh ≈6 800 000 MMBtu/година за последните три години;
7. Да не се намират в производство по ликвидация или несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност, съгласно националното законодателство по регистрация.
8. **ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА**

**Етап I. Предварителен подбор на кандидатите**

В срок до 22:00 ч., местно време, до 22.01.2024 г. всички заинтересовани лица, които желаят да участват в настоящата тръжна процедура, подават до „Булгаргаз“ ЕАД по електронна поща на следния адрес: tenders@bulgargaz.bg ***писмо за намерение***, в което посочват интереса си за по-нататъшно участие в процедурата и ***към което******прилагат*** попълнена *Анкета на „Булгаргаз“ ЕАД за опознаване на компания потенциален партньор, по образец* – *Приложение № 1* към настоящите условия и *стандартен MSPA*;

В случай, че кандидатът е участвал в предходни тръжни процедури на „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на втечнен природен газ, бил е допуснат до етап на подаване на обвързваща оферта, и няма промяна в декларираните в *Анкетата* обстоятелства, **не е необходимо** да предоставя попълнена *Анкета.*

Определена със заповед на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД комисия ще извърши проверка за съответствие на кандидатите с изискванията за участие в процедурата, въз основа на представените документи и в срок до 16:00 ч., местно време, на 23.01.2024 г. ще уведоми допуснатите до участие в следващия етап на тръжната процедура кандидати по електронна поща, на посочените от тях e-mail адреси.

**Няма да бъде допуснат до участие в Етап II на тръжната процедура кандидат:**

* който е подал писмо за намерение извън определения срок;
* който не е представил попълнена анкета на „Булгаргаз“ ЕАД за опознаване на компания потенциален партньор съгласно, по образец – *Приложение № 1*;
* в анкетата на който няма достатъчно информация или информацията показва, че той не отговаря на изискванията за участие в процедурата.

В срок до 16:00 ч., местно време, на 23.01.2024 г. "Булгаргаз" ЕАД ще информира недопуснатите до участие в Етап II на тръжната процедура кандидати с индивидуално мотивирано писмо по електронна поща, на посочените от тях e-mail адреси.

**Етап II. Подаване на обвързващи оферти**

**1. Срок за подаване: до 22:00 ч**., местно време, **на 25.01.2024 г.**

Допуснатите до участие в Етап II на тръжната процедура кандидати следва да подадат *електронно подписана* *оферта по образец –* *Приложение № 2* към настоящите условия, ведно с приложенията към нея, по електронна поща на следния адрес: tenders@bulgargaz.bg, в архивиран формат с парола до 22:00 ч., местно време, на 25.01.2024 г.

Паролата следва да бъде изпратена с отделно електронно писмо на същия електронен адрес, не по-рано от 9:00 ч. и не по късно от 11:00 ч., местно време, на **26.01.2023 г.**

**2. Задължителни изисквания към съдържанието на офертата**:

* 1. **Количество LNG**
* оферираното количество на месец следва да не бъде по-малко от 1 000 000 MWh или 1 товар;
* минимално/максимално отклонение на доставеното количество от заявеното - не повече от +/- 5 %;

* 1. **Качество на LNG**

Висшата калоричност на всеки стандартен кубичен метър газ (на базата на сух газ) трябва да бъде не по-малка от 8750 kcal (осем хиляди седемстотин и петдесет kcal) и не по-голяма от 10 427 kcal (десет хиляди четиристотин двадесет и седем kcal).

Компонентите трябва да са между следните долни и горни граници (като молни проценти) [Референтни условия: 150С / 150С / идеален газ]:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Химически състав**  | **Мин. %**  | **Макс. %**  |
| Метан CH4  | 84.79 %  | 100.00 %  |
| Етан C H26  | 0.00 %  | 10.00 %  |
| Пропан C H38  | 0.00 %  | 4.00 %  |
| iC H410  | 0.00 %  | 1.00 %  |
| nC H410  | 0.00 %  | 1.50 %  |
| C H512  | 0.00 %  | 0.23 %  |
| N2  | 0.00 %  | 1.40 %  |
| Висшата калоричност  | 8,900 Kcal/Sm3  | 10,427 Kcal/Sm3  |
| Число на Wobbe  | 47,30 Mj/m3  | 53,95 Mj/m3  |
| H S2  | -  | 5,0 mg/Nm3  |
| Меркаптанова Сяра  | -  | 5,0 mg/Nm3  |
| Обща сяра, вкл. меркаптани  | -  | 50 mg/Nm3  |

Точка на роса по въглеводород: не трябва да е по-висок от -5°C в интервала от 1 до 80 barg.

Точка на роса по вода: не трябва да е по-висока от -80 C при налягане 80 barg

LNG не трябва да обхваща частици с размер, който не преминава през сито с размер 0.0098 инча.

Втечненият природен газ не включва вода, кислород и въглероден диоксид.

В LNG не трябва да има активни бактерии или материали, покриващи бактерии, включително, но не само, бактерии, които намаляват сулфатите или произвеждат киселина.

В LNG не трябва да има отровни и опасни материали.

* 1. **Условия на доставка:** DES (Delivery Ex-Ship)

LNG терминал Ревитуса, Гърция

* 1. **Цена:**

оферираната цена следва да реферира към TTF front month за месеца, в който попада прозореца за доставка с **посочена отстъпка** в Еuro за MWh и да включва всички разходи за доставка до LNG терминал Ревитуса, Гърция

*TTFfm = стойността на индекса TTF Front Month, публикувана в Argus European Natural Gas - Daily Natural Gas Market Prices, в колоната, озаглавена "Цена", за TTF (Title Transfer Facility) за последния работен ден на месеца, предхождащ месеца на доставка. TTF fm e средноаритметична стойност между стойностите „Купува“ и „Продава“ за всеки ден от месеца, за който съответния месец е следващ месец.*

* 1. **Прозорец за доставка**

27 март 2024 ( 36 часа)

* 1. **Начин и срокове на плащане при сключване на договор:**

размерът наавансовото плащане: не може да надвишава 50%;

срок за авансово плащане: не по-рано от 15 дни преди датата на доставка;

брой дни за плащане след последен ден на доставка: не по-малко от 10 дни.

* 1. **Допълнителни разходи,** които могат да възникнат за „Булгаргаз“ ЕАД при доставката (предполагаемо изпаряване – не повече от 0,15 % на ден, други);
	2. **Декларация за отсъствие на обстоятелства, по образец –** *Приложение № 3 към настоящите условия.*
	3. **Пълномощно** – прилага се, ако офертата е подписана от пълномощник.

**Няма да бъде допуснат до оценка и класиране участник:**

* подал оферта и/или парола извън определения срок;
* представил оферта, чието съдържание не отговаря на посочените по горе задължителни изисквания или
* парола, която не отваря представената оферта.

**Етап III. Оценка и класиране на офертите**

Офертите на участниците ще бъдат отворени от определената със заповед на Изпълнителния директор на „Булгаргаз“ ЕАД комисия в 12:00 ч., местно време, на **26.01.2023 г.**

**Няма да бъде допуснат до оценка и класиране участник:**

* подал оферта и/или парола извън определения срок;
* представил оферта, чието съдържание не отговаря на посочените по горе задължителни изисквания или парола, която не отваря представената оферта.

 Офертите ще бъдат оценени и класирани от Комисията по *Методика за определяне на комплексната оценка на офертите* *рефериращи към индекс TTF* – *Приложение № 4* към настоящите условия.

В срок до 17:00 ч., местно време, на 26.01.2024 г. „Булгаргаз“ ЕАД ще уведоми по електронна поща, на посочените от тях e-mail адреси, класираните участници, с които ще сключи договори, до размера на обявеното за доставка количество за м.март 2024 г.

В същите срокове "Булгаргаз" ЕАД ще информира недопуснатите до оценка и класиране участници с индивидуално мотивирано писмо по електронна поща, на посочените от тях e-mail адреси.

*„Булгаргаз“ ЕАД си запазва правото да прекрати процедурата по всяко време, без избор на изпълнител на доставката.*